

**VEJLEDNING FOR *MELTEX AKUSTIKGULVE SILDEEBEN***

**Undergulvet**

*Undergulvet skal derfor være jævnt (3,2 mm på 1,2 m)*

- Undergulvet skal være jævnt, tørt og fri for opløsningsmidler og andet uvedkommende materiale.

- Huller og andre ujævnheder spartles inden montering af gulvet.

- Gulvet er egnet til gulvvarme i betongulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27 °C på noget tidspunkt.

- Ny beton skal være tørt og fuldstændig afhærdet. (Hærdet i mindst 60 dage)

- Installatøren skal godkende undergulvet før montering.

**Eksisterende gulvbelægninger**

*Meltex akustikgulv sildeben* kan installeres på

**-** De fleste eksisterende hårde gulvbelægninger, forudsat at overfladen er eller kan gøres jævn.

- Bløde underlag og tekstile belægninger er **IKKE** egnet som undergulv. Rester af latex bagsider og limrester skal fjernes.

**Montering**

*Meltex akustikgulv* skal

**-** Akklimatiseres i 48 timer i de rum, hvor gulvet skal installeres (Ca. 20 °C) Gulvet må ikke monteres udendørs.

- Monteres i temperaturer mellem 20 – 26 °C.

- Må kun installeres på rengjorte og støvsugede undergulve.

- Check omhyggeligt at varenummer/dessinnummer og produktionsnummer stemmer overens.

- Yderligere check at rigeligt er købt ind for at fuldføre opgaven.

- Under installationen skal flere pakker blandes, for at minimere skygge virkninger og give større variation på gulvet.

**Monteringsvejledning**


Afstanden til faste installationer skal være 10 mm.

- Placer et afstandsstykke mellem væggen og gulvet.


- Pres plankerne ned til undergulvet og sikrer at enderne overlapper hinanden og er lige. Skub enden ned til den klikker på plads. Brug eventuelt en gummihammer.


- er vigtigt at de første to rækker lige **og i vinkel** , da det kan påvirke hele belægningen.


- Det er vigtigt at installere en dilatationsfuge for hver 19,18 m i hver læggeretning.



- Forsæt næste række. Det er vigtigt at de første to rækker lige **og i vinkel** , da det kan påvirke hele belægningen.







**Vedligeholdelse**

* Støvsug jævnligt for at holde overfladen ren.
* Brug en moppe til rengøring af smuds og lignende, men undgå overdreven fugt.
* **Vi anbefaler Meltex Gulvvaskemiddel 650012.**
* Alt spild skal tørres op så hurtigt som muligt.
* **Brug ikke:** Microfiber spray moppe, voks, polish, slibe rengøring eller skure maskiner. Høje hæle kan ødelægge gulvet.
* Brug filtpuder eller lignende under møbler. Brug måtter ved indgange.
* Lad ikke dyr med uklippet klør kradse på gulvet.
* Undgå direkte sollys i længere tid på gulvet.