Græs m. nop

****Manufacturing process

**Needlefelt**

Pile content

**50 % PP / 50 % PES**

Backing

**Nops**

Pile weight

**ca 290 gr./m²**

Total weight

**ca 930 gr./m²**

Pile height

**ca 2 mm**

Total height

**ca 4,2 mm**

Width

**200 cm – Grøn, grå**

**400 cm – Grøn, antracit**

