Rapid

****Manufacturing process

**Tufting 1/10” loop pile**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 330 gr./m²**

Total weight

**ca 1050 gr./m²**

Pile height

**ca 5 mm**

Total height

**ca 6,5 mm**

Tuft density

**ca 118 500/m²**

Width

**400 + 500 cm (ant+grå)**

Fire class

**Efl (EN 13501-1)**

